| CLASSE DE ADREÇA (1) | C |
| --- | --- |
| BITS DE XARXA (2) | 27 |
| SUBXARXES POSSIBLES | 8 |
| BITS DE HOST (3) | 5 |

| ADREÇA IP | 192 | 168 | 1 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Máscara de subxarxa | 255 | 255 | 255 | 0 |
| Dirección de subxarxa 3 | 192 | 168 | 1 | 64 |
| Adreça de Broadcast 3 | 192 | 168 | 1 | 95 |
| Adreça del primer host 3 | 192 | 168 | 1 | 65 |
| Adreça del darrer host 3 | 192 | 168 | 1 | 94 |



Pertanyen a la mateixa subxarxa? No

En cas negatiu, escriu les adreces de subxarxa de cada adreça IP:

192.168.1.0/63

192.168.1.64/127

192.168.1.128/191

192.168.1.192/255



Indica la adreça de subxarxa i de broadcast de cada una de les subxarxes

128.190.0.0 Subred1: 128.190.63.0 Broadcast 1

128.190.64.0 Subred2: 128.190.127.0 Broadcast 2

128.190.128.0 Subred3: 128.190.191.0 Broadcast 3

128.190.192.0 Subred4: 128.190.255.0 Broadcast 4